**ИНСТРУКЦИЯ №2/ПБ по пожарной безопасности**

1.Общие требования безопасности.

1.1.Каждый работник должен знать и строго выполнять правила пожарной безопасности, а в случае возникновения пожара принять все зависящие от него меры к спасению имущества и тушению **пожара.**

1.2.Согласно "Правил пожарной безопасности в Российской Федерации" ответственность за противопожарное состояние в организациях (предприятиях, учреждениях) несут руководители этих организаций (предприятий, учреждений).

1.3.Лица, вновь поступающие на работу, должны пройти инструктаж о соблюдении мер пожарной безопасности, о способах вызова пожарной помощи.

1.4.Каждый работающий должен знать место расположения первичных средств пожаротушения и уметь пользоваться ими.

1.5.Каждая организация должна иметь план эвакуации людей и материальных ценностей на случай возникновения пожара или другого стихийного бедствия. План эвакуации утверждается руководителем **и** согласовывается с органом Госпожнадзора.

1.6.Во всех производственных, административных и вспомогательных помещениях на видном **месте** необходимо повесить таблички с указанием номера телефона вызова пожарной команды.

1.7Приказом по организации должен быть установлен противопожарный режим

-место для курения:

-порядок обесточивания электрооборудования в случае возникновения пожара и по окончании  
рабочего дня:

-порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы

-сроки и порядок проведения противопожарного инструктажа:

1.8. Весь обслуживающий персонал должен соблюдать установленный противопожарный **режим** и порядок внутри помещений и на территории организации.

2. Требования к содержанию территории и помещений.

1. Территория и помещения должны содержаться в чистоте. Весь сгораемый **мусор** и отходы  
   следует систематически выносить (вывозить) на специально отведенные участки.
2. Дороги, проезды, подъездные пути к зданиям и пожарным гидрантам необходимо содержать *в*исправном состоянии и не загромождать. Зимой систематически очищать их от снега.

2.3.Здания и помещения должны быть обеспечены водой для тушения пожара.

2.4.Все этажи зданий должны иметь запасные выходы. Лестничные клетки, запасные выходы, коридоры, тамбуры постоянно должны быть свободными для беспрепятственной эвакуации персонала и материальных ценностей.

1. Все двери эвакуационных выходов должны свободно открываться в направлении выхода из  
   помещений.
2. Установка кипятильников, водонагревателей и титанов допускается только в специально  
   приспособленных для этого помещениях.
3. Чердачные помещения необходимо содержать в чистоте и запирать на замок, ключи должны  
   храниться в определенном месте, доступном для их получения в любое время суток. Деревянные  
   конструкции чердачных помещений должны регулярно обрабатываться огнезащитным составом.
4. Проведение электрогазосварочных работ допускается только при оформлении наряда-допуска, по  
   согласованию с органом Госпожнадзора. Работы должны проводиться при условии строгого выполнения  
   всех необходимых мер предосторожности и обеспечения места работы средствами пожаротушения. Наряд  
   - допуск не оформляется при проведении электрогазосварочных работ на новостройках и в частных жилых  
   домах.
5. Окна чердаков, технических этажей и подвалов должны быть застеклены.

**4. Требования к содержанию освещения и нагревательных приборов.**

4.1.Запрещается подвешивать электропроводку на гвоздях, заклеивать ее обоями: применять электропровода с поврежденной изоляцией и некалиброванные (самодельные) предохранители.

4.2.3апрещается пользоваться электрическими приборами без несгораемых подставок **и** терморегуляторов.

4.3.Электрическая сеть должна оборудоваться рубильником для снятия напряжения в нерабочее время.

**5. Обязанности дежурного персонала**

5.1.Дежурный персонал должен хорошо знать свои обязанности на случай возникновения пожара, уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения, знать, как вызвать пожарную команду.

5.2.Старший из числа дежурного персонала должен проверить наличие и исправность **средств** пожаротушения, иметь при себе ключи от запасных выходов и электрический фонарик.

**6. Средства пожаротушения, немеханизированный инструмент и инвентарь**

**6.1.**

**♦** Огнетушители воздушно-пенные (ОВП), порошковые (ОП),  
углекислотные (ОУ)

Лом

Багор

Крюк с деревянной рукояткой

Ведро

Асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок  
Лопата штыковая и совковая

Вилы

Тележка для перевозки оборудования Емкость для хранения воды Ящик с песком.Комплектация пожарных щитов и их количество определяется конструктивными **особенностями** помещений, категорией и классом пожара.

Каждый огнетушитель должен иметь порядковый номер, нанесенный на корте белой краской. Огнетушители должны содержаться в исправном состоянии, периодически **осматриваться,** проверяться и своевременно перезаряжаться. В зимнее время огнетушители на водной основе следует хранить в отапливаемом помещении

6.2. Пожарный инвентарь должен находиться в определенных местах, известных каждому работающему.

Шкафы внутренних пожарных кранов должны быть закрыты и опломбированы.

7. Действия обслуживающего персонала при пожаре.

7.1.Если возник пожар, то нужно немедленно вызвать пожарную команд) по телефон} 01 и

приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения.

7.2.Приступая к тушению пожара, необходимо обесточить все приборы и аппараты, отключить вентиляцию, вынести из помещения все емкости с огнеопасными веществами и баллоны со сжатыми газами.

7.3.Горящие нерастворимые в воде вещества гасить водой нельзя (бензин, скипидар), их следует тушить огнетушителем, песком или войлочным покрывалом.

7.4.Нельзя тушить горящие электроустановки водой и воздушно-пенными огнетушителями. Применять углекислотные и порошковые огнетушители.

Разработчик: